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Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул.Советская, 27А, к.124, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000, 
р/с: 3012166801013(бел.руб.), р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369, Email:rubin.mikhail2012@yandex.ru, тел.+3 75 33 618 99 49, +3 75 29 126 82 17, 

факс:+3 75 236 20 57 47.


                                                                                                          Руководителю

ООО «ТранзитКомплектация» предлагает следующую продукцию:
1. Плуг ПКЛ-70Д (лесной плуг)
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Предназначен для подготовки почвы в виде борозд под посадку лесных культур на не покрытых лесом землях различной степени задернения или на вырубках, обеспечивающих проходимость машинно-тракторного агрегата, а также по расчищенным полосам шириной 3,5…4 м. Плуг также предназначен для проведения противопожарных минерализованных полос. Плуг агрегатируется с тракторами 80 – 130 ЛС.

	Рабочая скорость:
	 

	для тракторов 130 ЛС, км/ч
	3,86…5,5

	для тракторов 80 ЛС, км/ч
	3,00…5,7

	Производительность, км/ч
	2,5

	Ширина захвата корпуса, см, не менее
	70

	Ширина борозды под посадку, см
	60...80

	Глубина борозды под посадку, см не более
	12

	Ширина противопожарной полосы, см не менее
	120

	Габаритные размеры, мм
	2500 × 1750 × 1600

	Масса, кг, не более
	500


Цена:1994.40 руб. с НДС 20%.
2. Культиватор лесной бороздной Л-129 (КЛБ-1,7)
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Предназначен для ухода за лесными культурами, созданными на нераскорчеванных вырубках, посевом или посадкой на полосах, подготовленных плугом ПКЛ - 70 и другими орудиями.

	Технические характеристики 

	Тип
	навесной

	Производительность за I ч основного времени, км
	д4

	Рабочая скорость, км/час
	3,1 – 4,1

	Транспортная скорость, км/ч
	25 

	Рабочая ширина захвата, м:
	1,7

	Глубина обработки, см
	6 - 12

	Количество обрабатываемых рядков, шт.
	1

	Угол наклона батарей, …о
	20

	Угол атаки дисков, …о
	30

	Дорожный просвет, мм
	1200

	Габаритные размеры, мм:
	910 × 710 × 510

	Масса, кг:
	510

	Число обслуживающего персонала, чел.
	1

	Срок службы, лет
	8


Цена:2340.76 руб. с НДС 20%.
3. АНК Цепь чокерная 8х3000 
Цена: 252.80 руб. с НДС 20% за ед.

Условия оплаты: Покупатель оплачивает товар продукцией собственного призводства: лесо и пило материалами по заявкам Продавца.
Также можем поставить телеги лесные ПЛ-9, МПТ-461, ТТР, МРН-1, гидроманипуляторы: ГМ 42, М75, М90 и их комплектующие,захваты трелевочные, толкатели Т-17.
Поставка цепей чокерных может осуществляться отдельными партиями по заявке Покупателя.
Директор ООО «ТранзитКомплектация»                            
Рубин М.В.
+375 29 126 82 17

+375 33 618 99 49

Факс:+375 236 20 57 47

Email:rubin.mikhail2012@yandex.ru
